****

SECURISATION AU RISQUE DE CHUTE

POINTS PROPRES DE LA CCM

MARCHE

2019 - 02

Bordereau des prix unitaires

|  |  |
| --- | --- |
| **Intitulé et descriptif de l’article**  Ecrire au bas des articles les prix H.T. en toutes lettres | **PRIX H.T.**  En chiffre |
| **Muret garde-corps en béton coulé en place** |  |
| Cet article décrit la réalisation d’un muret garde-corps en béton armé coulé en place  Hauteur 73 cm coté bennes avec pente à 5 % - épaisseur 60 cm, y compris : |  |
| * La réalisation d’une étude BA avec plan de coffrage ferraillage * Toutes préparations du support des murets pour en assurer la bonne fondation * Fourniture et mise en place de réservations pour l’écoulement des eaux pluviales * Fourniture et mise en œuvre des ferrailles et du béton de fondation si nécessaire * Coffrage et ferraillage du muret * La fourniture et mise en œuvre du béton à base de ciment gris dosé à 350kg/m3 de béton * Toutes sujétions de main d’œuvre et respect des normes en vigueurs |  |
| **Le mètre linéaire H.T. : …………………………………………………………………………** | **………………….** |